-0.5 0 0.5 -60

-50

-40

-30

-20

-10

f/f_s

|HA1,i(ejω)|, |H

A1,q(ejω)| [dB]

I Q