-0.5 0 0.5

-0.5

0

0.5 x 10^{-14}

f/f_s

90° - |arg H

A1,q(ejω)-arg H A1,i(ejω)| [°]