-0.5 0 0.5 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

f/f_s

90° - |arg H

A2,q(ejω)-arg H A2,i(ejω)| [°]