-0.5 0 0.5 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

f/f_s

90° - |arg H

A4,q(ejω)-arg H A4,i(ejω)| [°]