[Device]
Family=machxo2
PartType=LCMXO2-7000HE
PartName=LCMXO2-7000HE-4TG144C
SpeedGrade=4
Package=TQFP144
OperatingCondition=COM
Status=S

[IP]
VendorName=Lattice Semiconductor Corporation
CoreType=LPM
CoreStatus=Demo
CoreName=FIFO_DC
CoreRevision=5.8
ModuleName=sndfifo
SourceFormat=Verilog HDL
ParameterFileVersion=1.0
Date=09/26/2016
Time=11:25:04

[Parameters]
Verilog=1
VHDL=0
EDIF=1
Destination=Synplicity
Expression=BusA(0 to 7)
Order=Big Endian [MSB:LSB]
IO=0
FIFOImp=EBR Only
RDepth=2048
RWidth=32
WDepth=2048
WWidth=32
regout=0
CtrlByRdEn=0
ClockEn=0
EmpFlg=1
PeMode=Static - Single Threshold
PeAssert=90
PeDeassert=12
FullFlg=1
PfMode=Static - Single Threshold
PfAssert=892
PfDeassert=506
Reset=Async
Reset1=Sync
RDataCount=0
WDataCount=0
EnECC=0

[Command]
cmd_line= -w -n sndfifo -lang verilog -synth synplify -bus_exp 7 -bb -arch xo2c00 -type ebfifo -depth 2048 -width 32 -rwidth 32 -no_enable -pe 90 -pf 892
